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	Modèle de document : visite de sécurité terrain
Titre de la visite :
Date de la visite :



Lieu :
Auteur :
Statut :
	Point de contrôle
	Obs/Rel
	Commentaire

	Préparation et organisation du travail :
Préparation du travail anticipée et prête pour l'activité : mode opératoire, organisation, matériel
Dossier chantier présent sur site : Plan de Prévention ou PPSPS, modes opératoires, plans...
	
	

	Accueil du personnel :
Habilitations et autorisations adaptées aux besoins du chantier
Formations à jour
Titre d’habilitation consultable sur site
Accueil sécurisé réalisé
	
	

	Conditions d’Hygiène :
Mise à disposition et état vestiaires, sanitaires, espace de restauration
	
	

	Etat du chantier :
Rangement et propreté du chantier
Balisage des zones / circulation dégagée
Accès au poste de travail balisé ou protégé
Moyens d’accès et protections contre les chutes de hauteur adaptées
Zone de stockage dédiée et balisée
	
	

	Utilisation des EPC et EPI :
Utilisation des EPC et EPI adéquates (priorité donnée aux EPC par rapport aux EPI) EPI disponibles, à jour des contrôles
EPI utilisés de façon adaptée
	
	

	Utilisation des équipements (engins et outillage) :
Equipements adaptés au travail à réaliser
Equipements bien utilisés
Protections adaptées
Contrôles et VGP à jour
Dérogation pour utilisation d’échelle ou escabeau Convention formalisée en cas de prêt de matériel
	
	

	Risques liés à la manutention :
Moyens de manutention adaptés
Charge adaptée
Respect des « gestes et postures »
Moyens de manutention identifiés et contrôlés
	
	

	Risque de chute de hauteur :
Moyens d’accès et protections contre les chutes de hauteur adaptées
Dérogation pour utilisation d’échelle ou escabeau Utilisation correcte du harnais et des EPI contre le
risque de chute de hauteur
	
	



	Situations d’urgence :
Consignes en cas d’accident connues
Trousse de secours à disposition et vérifiée
Issues de secours identifiées et accessibles
	
	

	Produits chimiques :
Utilisation de produits référencés
Contenants conforme et étiquettes lisibles
Présence des FDS
Stockage sur rétention
Kit absorbants ou anti-pollution disponibles
	
	

	Gestion des déchets :
Tri des déchets organisé
Stockage conforme (bennes mises en place et tri réalisé correctement)
Remplissage des BSD avant évacuation
	
	

	Respect des règles et consignes :
Attitude générale de sécurité
Attitude et comportement
Respect des consignes
	
	

	Synthèse

	Impression générale
	
	

	Points positifs
	

	Axes de progrès
	

	Situation dangereuse identifiée
	

	Commentaire libre
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